MEMORIAL DE CÁLCULO – ESTRUTURA DE APOIO COM TUBOS ROLL
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1. Dados do Projeto
· Tubos: ROLL 48,4 mm de diâmetro externo
· Espessura da parede: 3 mm
· Material: Aço galvanizado (Limite de escoamento: 203,94 MPa)
· Carga total aplicada: 6000 kg (carga concentrada)
· Número de tubos em suporte: 3 tubos paralelos
· Fator de Segurança adotado: 3

2. Cálculo da Tensão no Material
Carga total:

Carga por tubo:

Área da seção transversal do tubo:
Fórmula:

Onde:
De = 0,0484 m
Di = 0,0484 m − 2 × 0,003 m = 0,0424 m

Tensão real em cada tubo:

Tensão admissível com FS = 3:

Verificação:
Como 45,78 MPa < 67,98 MPa, a estrutura suporta a carga com segurança.

3. Observações Finais
1. Os cálculos comprovam a integridade da estrutura frente à carga concentrada de 6000 kg.
2. A tensão gerada está abaixo do limite admissível, garantindo segurança.
3. A estrutura encontra-se estável, sendo bem apoiada e amarrada com abraçadeiras metálicas.
4. Recomenda-se inspeções periódicas das uniões e do estado do material.
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